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Kérdőív
A lakás, családi ház, esetleg irodahelyiség címe:………..…………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Tulajdonos:……………………………………………………………………………………..
Választott fűtési mód:

     csak radiátoros

     radiátor, padló-, vagy falfűtéssel együtt
     csak padló- vagy falfűtés

Épülethatároló szerkezetek rétegrendje kívülről befelé, vagy hőátbocsátási tényezőjük (ha ismert) 

Padló (talajra fektetett) ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Padló (pincefödém) ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

Külső fal: ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

Födém (lapostető esetén): ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

Födém (padlásfödém) : …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Nyílászárók hőátbocsátási értékei (helyiség megjelöléssel):

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Belmagasság:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Választott csővezeték vezetési mód:

     Hagyományosan, falon kívül vezetve

     Padlóban vezetve

     Falszegélyben vezetve, ajtók keresztezésekor padlóba süllyesztve

Választott csővezeték anyag:

      Acélcső            Rézcső             Műanyag cső           Ötrétegű cső

Választott radiátor:

……………………………………………………………………………...................................

A fő hőforrás (kazán) jellege:

      Gázkazán            Vegyes tüz. kazán             Faelgázosító kazán           Hőszivattyú

Egyéb: ………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...................................

Típusok: ………………………………………………………………………………………..
A fő hőforrás mellett milyen kiegészítő hőforrás lenne még telepítve?

……………………………………………………………………………...................................

……………………………………………………………………………...................................

Minden egyéb dolog, amit még el szeretne mondani a megépítendő fűtési rendszerről:
……………………………………………………………………………...................................

……………………………………………………………………………...................................

Postai és számlázási adatok

Számlázási név: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...................................

Számlázási cím: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...................................

Postai cím: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...................................

Telefon: …………………………………………………………………………………………

Választott terv formátum:

      Papír alapú, postán érkező            Digitális formátumú (pdf), e-mail mellékletként érkező
Választott fizetési mód:

      Postai utánvét (csak papír alapú terv esetén)            Átutalás, a terv megérkezésekor
�A hidraulikai kapcsolás tervezéséhez tudnom kell a választott fűtés módját. A legjobb választás, véleményem szerint a vegyes rendszer, azaz radiátor és a sugárzó fűtés kombinációja.





A beküldendő rajzon a padló, vagy falfűtéssel érintett helyiségeket egyértelműen jelölni kell!


�A rétegrendek az épülethatároló szerkezet egyes összetevőit sorolják fel. Itt kívülről befelé haladva kell felsorolni az adott szerkezet összetevőit és vastagságukat (pld. némelyik egyszerűbb külső fal így nézhet ki: 2,5 cm nemes vakolat, 38 cm porotherm, 1,5 cm mészvakolat) 


�A gyártók által megadott hőátbocsátási tényezőt kell ide írni. 


�Ha nem mindenütt azonos, akkor a helyiség megjelölésével.


�Javasolt a padlóban vezetett cső


�Padlóba fektetett vezetékek esetén javasolt az ötrétegű cső


�Elképesztően sokféle radiátort lehet megvásárolni. Ide egyszerűen írja be a kiválasztott radiátor típusát, valamint a gyártó nevét (ha a gyártó nem ismert, akkor a forgalmazó neve is elégséges) Javasolt radiátorfajta: bármely  típusú acéllemezes lapradiátor.


�Ha már ismert, akkor írja be a hőforrás típusát is.


�A magas gázárak miatt kezd elterjedni az a megoldás, mely szerint egy nagyméretű puffer tartályra dolgozik a napkollektor, a faelgázosító, vagy vegyes tüzelésű kazán, és végszükség esetén a gázkazán. A hőleadókat és a HMV tartályt a puffer látja el hővel.


E megoldás azonban sok helyet követel, ráadásul a puffer tartály emeleten történő elhelyezése, annak nagy tömege miatt a födémszerkezet statikai vizsgálatát igényli.





